# security

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# security <1-65535>`

`(config-wireless-network)# no security`

## コマンド説明

対象無線ネットワークで使用するセキュリティー設定を指定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
セキュリティー設定はあらかじめ下記いずれかのコマンドで作成しておく必要がある。

- security mode enhanced-openコマンド
- security mode enhanced-open-transition-modeコマンド
- security mode wepコマンド
- security mode wpa-personalコマンド
- security mode wpa-enterpriseコマンド
- security mode osenコマンド

セキュリティー設定が未指定の場合、対象無線ネットワークのセキュリティーは無しとなる。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号

## コマンドツリー

## 関連コマンド