# operator lang friendly-name

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# operator <1-10> lang LANG-CODE friendly-name NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no operator <1-10>`

## コマンド説明

サービスを提供しているオペレーター名を言語コードを含めて指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`<1-10>`
  オペレーター番号
`LANG-CODE`
  2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`NAME`
  251文字以内で指定

## コマンドツリー

## 関連コマンド