# enable trap

モード
  APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# [no] enable trap TRAPTYPE`

## コマンド説明

指定した通知メッセージ（トラップ）の生成を有効にする。
no形式で実行した場合は指定したトラップの生成を無効にする。
初期状態は未設定（すべて無効）。

## パラメーター

`TRAPTYPE`
  トラップタイプ。以下から指定する。スペース区切りで複数指定可
  `coldstart`
    SNMPエージェントが起動した
  `link`
    無線インターフェースがアップまたはダウンした
  `auth`
    SNMP認証に失敗した

## 使用例

起動時と無線インターフェースのアップまたはダウンに関するトラップを送信するよう設定する。

    awplus(config-wireless-ap-prof-snmp)# enable trap coldstart link

## コマンドツリー