# session-key-refresh-interval

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# session-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no session-key-refresh-interval`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、各無線クライアントに送信するユニキャストセッションキーの更新間隔（無線クライアントの再認証間隔）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

## パラメーター

`<0-86400>`
  ユニキャストセッションキーの更新間隔（無線クライアントの再認証間隔）（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.2-0.1以降が必要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド