# stoat discovery

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] stoat discovery {dhcp-snooping|lldp|wireless|dot1x}`

## コマンド説明

LLDP、DHCP Snooping、無線LANコントローラー/無線AP機能、ポート認証機能を利用したSTOATソース機能（デバイスを検出してSTOATコレクターに通知する機能）を有効化する。
no形式で実行した場合はSTOATソース機能を無効化する。
初期状態ではすべて無効。
本コマンドの設定は、利用する機能（LLDP、DHCP Snooping、無線LANコントローラー/無線AP機能、ポート認証機能）が正しく動作していないと意味を持たない。

## パラメーター

`dhcp-snooping`
  DHCP Snooping機能
`lldp`
  LLDP機能
`wireless`
  無線LANコントローラー機能およびAT-TQRシリーズの無線AP機能
`dot1x`
  ポート認証機能

## 使用例

DHCP Snoopingを利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dhcp-snooping

LLDPを利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery lldp

無線LANコントローラーやAT-TQRシリーズの無線AP機能を利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery wireless

ポート認証機能を利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dot1x

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。
AT-TQRシリーズではdhcp-snoopingパラメーターは未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド