# second-channel

モード
  AP登録・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-radio)# second-channel CHANNEL`

`(config-wireless-ap-radio)# no second-channel`

## コマンド説明

対象管理下APの対象無線インターフェースで使用するセカンドチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は36。

## パラメーター

`CHANNEL`
  チャンネル。AP個別設定（AP登録）のchannelコマンドで設定したチャンネル以外を指定する。例えば、channelコマンドでW52の36チャンネルを設定した場合、本コマンドで設定可能なチャンネルはW53、W56のチャンネルの中から指定する。

## 注意・補足事項

本設定はAT-TQ6602のバージョン7.0.1-1.1以降で、帯域幅（bandwidth）が8080の場合にのみ使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド