# captive-portal virtual-ip

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# captive-portal virtual-ip A.B.C.D`

`(config-wireless-ap-prof)# no captive-portal virtual-ip`

## コマンド説明

キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（Web認証用仮想IPアドレス）を設定する。
no形式で実行した場合はWeb認証用仮想IPアドレスを削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（Web認証用仮想IPアドレス）

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

Web認証用仮想IPアドレスには、ネットワーク上で使用されていないIPアドレス、かつ、無線APに接続する無線クライアントのIPアドレスとは別のサブネットのIPアドレスを設定すること。無線クライアントのIPアドレスとWeb認証用仮想IPアドレスが同じサブネットの場合はWeb認証ページが表示されない。
AT-TQRシリーズで本機能を使用する場合は、AT-TQRシリーズがルーティングを行う構成とした上で、無線クライアントのデフォルトゲートウェイがAT-TQRシリーズのVAP IPアドレスとなるようにネットワークを設計する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド