# ssid

モード
  WDS設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-wds)# ssid TEXT`

`(config-wireless-wds)# no ssid`

## コマンド説明

対象WDS接続設定で使用するSSIDを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期値は未指定。
WDS接続を行う場合は、本コマンドでWDS接続に使用するSSIDを指定し、peerコマンド（WDS設定モード）で親機と子機を指定する必要がある。

## パラメーター

`TEXT`
  SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

## 注意・補足事項

特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

## コマンドツリー

## 関連コマンド