# show wireless smart-connect ap status

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`> show wireless smart-connect ap [<1-65535>|all] status`

## コマンド説明

指定した管理下APが関わっているスマートコネクトネットワークの状態を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定した管理下APに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  スマートコネクトネットワークに関わるすべての管理下APを表示対象にする（省略時動作）

## 使用例

    Controller# show wireless smart-connect ap 1 status
    SC-PROFILE ID: 1
    Last Update Time: 2019-08-26 15:36:23
    Number of Smart Connect member: 3
    AP    MAC Address         VAP Rx  VAP Tx  STA Rx  STA Tx (KB/sec)
    ----- ------------------- ------- ------- ------- -------
        1 * 0000.5e00.5301        1.3     2.2     0.0     0.0
        2 |- 0000.5e00.5302       0.0     0.0     0.5     0.7
        3 |- 0000.5e00.5303       0.0     0.0     0.5     0.6

## 関連コマンド