# platform portmode interface

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform portmode interface IFRANGE {10gx4}`

`(config)# no platform portmode interface IFRANGE`

## コマンド説明

QSFP+/QSFP28スロットをスイッチポートとして使用する場合の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定。

- QSFP+（40G）、QSFP28（100G）モジュールは本コマンド未設定のまま使用してください。QSFP+（40G）、QSFP28（100G）モジュール間でのホットスワップ時にも設定変更や再起動は不要です。
- QSFP+（40G）、QSFP28（100G）モジュールからブレークアウトケーブルに変更する場合は、本コマンドで10gx4モードに変更したのち、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動してください。
- ブレークアウトケーブルからQSFP+（40G）、QSFP28（100G）モジュールに変更する場合は、本コマンドをno形式で実行してモードを未設定に戻したのち、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動してください。

表 1：各動作モードで使用可能なポート
# | モード未設定 | 10G×4モード
1 | port1.0.1 | port1.0.1 | port1.0.2 | port1.0.3 | port1.0.4
2 | port1.0.5 | port1.0.5 | port1.0.6 | port1.0.7 | port1.0.8
3 | port1.0.9 | port1.0.9 | port1.0.10 | port1.0.11 | port1.0.12
4 | port1.0.13 | port1.0.13 | port1.0.14 | port1.0.15 | port1.0.16
5 | port1.0.17 | port1.0.17 | port1.0.18 | port1.0.19 | port1.0.20
6 | port1.0.21 | port1.0.21 | port1.0.22 | port1.0.23 | port1.0.24
7 | port1.0.25 | port1.0.25 | port1.0.26 | port1.0.27 | port1.0.28
8 | port1.0.29 | port1.0.29 | port1.0.30 | port1.0.31 | port1.0.32
9 | port1.0.33 | port1.0.33 | port1.0.34 | port1.0.35 | port1.0.36
10 | port1.0.37 | port1.0.37 | port1.0.38 | port1.0.39 | port1.0.40
11 | port1.0.41 | port1.0.41 | port1.0.42 | port1.0.43 | port1.0.44
12 | port1.0.45 | port1.0.45 | port1.0.46 | port1.0.47 | port1.0.48
13 | port1.0.49 | port1.0.49 | port1.0.50 | port1.0.51 | port1.0.52
14 | port1.0.53 | port1.0.53 | port1.0.54 | port1.0.55 | port1.0.56
15 | port1.0.57 | port1.0.57 | port1.0.58 | port1.0.59 | port1.0.60
16 | port1.0.61 | port1.0.61 | port1.0.62 | port1.0.63 | port1.0.64
17 | port1.0.65 | port1.0.65 | port1.0.66 | port1.0.67 | port1.0.68
18 | port1.0.69 | port1.0.69 | port1.0.70 | port1.0.71 | port1.0.72
19 | port1.0.73 | port1.0.73 | port1.0.74 | port1.0.75 | port1.0.76
20 | port1.0.77 | port1.0.77 | port1.0.78 | port1.0.79 | port1.0.80
21 | port1.0.81 | port1.0.81 | port1.0.82 | port1.0.83 | port1.0.84
22 | port1.0.85 | port1.0.85 | port1.0.86 | port1.0.87 | port1.0.88
23 | port1.0.89 | port1.0.89 | port1.0.90 | port1.0.91 | port1.0.92
24 | port1.0.93 | port1.0.93 | port1.0.94 | port1.0.95 | port1.0.96
25 | port1.0.97 | port1.0.97 | port1.0.98 | port1.0.99 | port1.0.100
26 | port1.0.101 | port1.0.101 | port1.0.102 | port1.0.103 | port1.0.104
27 | port1.0.105 | port1.0.105 | port1.0.106 | port1.0.107 | port1.0.108
28 | port1.0.109 | port1.0.109 | port1.0.110 | port1.0.111 | port1.0.112
29 | port1.0.113 | port1.0.113 | port1.0.114 | port1.0.115 | port1.0.116
30 | port1.0.117 | port1.0.117 | port1.0.118 | port1.0.119 | port1.0.120
31 | port1.0.121 | port1.0.121 | port1.0.122 | port1.0.123 | port1.0.124
32 | port1.0.125 | port1.0.125 | port1.0.126 | port1.0.127 | port1.0.128

## パラメーター

`IFRANGE`
  QSFP+/QSFP28スロットのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能
`10gx4`
  10G×4モード

## 注意・補足事項

初期状態では、QSFP+/QSFP28スロットはスイッチポートとして設定されている。VCS接続用のスタックポートとして使用するための設定については、VCS導入編を参照。
動作モードを変更するときは、対象ポートに関連する設定をすべて初期状態に戻す必要がある（ポート数の増減によって一部の設定内容が無効となり、再起動時にエラーが発生することを防ぐため）。これを実現する確実な方法としては、スタートアップコンフィグなしの状態で再起動し、デフォルトの設定内容で起動してから動作モードを変更する方法がある。
動作モードの設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンド（通常形式、no形式を問わない）の実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド