# ap

モード
  無線LANコントローラーモード --> AP登録モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# [no] ap <1-65535>`

## コマンド説明

個々のアクセスポイント（AP）を無線LANコントローラーの管理下に登録するためのAP登録モードに移動する。
このとき、指定したAPの登録情報がまだ存在しない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したAPの登録を削除する。
AP登録モードでは、IPアドレス/MACアドレスで指定したAPに共通設定（APプロファイル）を適用するほか、一部の設定項目については該当AP固有の設定を行うこともできる。

## パラメーター

`<1-65535>`
  AP登録番号

## 注意・補足事項

WDS接続設定（peerコマンド）から参照されているAPの登録情報は削除できない。
登録したAPの数が管理可能数を超えても、show wireless apコマンドの表示上は管理対象になっているAPとなっていないAPの区別ができない。管理可能数を超える数のAPを登録する場合は、実際に管理対象とするAPの登録のみをAP登録モードのenableコマンドで有効化し、それ以外のAPは同コマンドで無効化すること。なお、登録AP数が管理可能数を超えている場合は、AP登録番号の小さいものが優先的に管理対象となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド