# ip ospf mtu-ignore

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip ospf [A.B.C.D] mtu-ignore`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースにおいて、データベース記述パケットの交換時にMTUのチェックを行わないようにする。
no形式で実行した場合はデータベース記述パケットの交換時にMTUをチェックするようにする。
初期設定ではMTUをチェックする。
通常、MTUが一致していない相手とは隣接関係を確立できない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  OSPFインターフェースのIPアドレス

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド