# ap-profile

モード
  無線LANコントローラーモード --> APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# [no] ap-profile <1-65535>`

## コマンド説明

AP共通設定（APプロファイル）を編集するためのAPプロファイルモードに移動する。
このとき、指定したAPプロファイルがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したAPプロファイルを削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  APプロファイル番号

## 注意・補足事項

作成可能なAPプロファイルの最大数は256。
AP登録情報（profileコマンド）から参照されているAPプロファイルは削除できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド