# ciphers

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# ciphers {ccmp & tkip & gcmp}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no ciphers`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用する暗号プロトコルを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。

## パラメーター

`ccmp`
  CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip`
  TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される
`gcmp`
  GCMP

## 注意・補足事項

WPA規格では、TKIPは必須項目で、CCMP（AES）はオプション項目。一方、WPA2規格では、TKIPはオプション項目であるのに対し、CCMP（AES）は必須項目。ただし、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティ設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
チャンネルブランケットを使用する場合はCCMPのみサポート。TKIPは指定しないこと。
AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ7403ではWi-Fi規定上、WPAバージョンにWPA2のみを使用する場合、CCMPのみを指定し、TKIPは指定しないこと。また、WPAバージョンにWPAとWPA2を使用する場合、CCMP&TKIPを指定すること。
CCMP&GCMP（`ciphers ccmp gcmp`）の組み合わせはAT-TQ7613でWPAバージョンが「WPA2とWPA3」または「WPA3」のときのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド