# security mode osen

モード
  無線LANコントローラーモード --> OSENモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# security <1-65535> mode osen`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

## コマンド説明

OSENのセキュリティー設定（RADIUSサーバーなど）を編集するためOSENモードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

## 注意・補足事項

OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

## コマンドツリー

## 関連コマンド