# ntp designated-server

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] ntp designated-server {host NAME|ip A.B.C.D}`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AP）のNTPクライアント機能が使用するNTPサーバーを指定する。
no形式で実行した場合はNTPサーバーを未設定に戻す。
初期状態では未設定。
本コマンドでNTPサーバーを設定していない場合、管理下APは無線LANコントローラーの管理IPアドレス（management address）をNTPサーバーと見なして時刻同期を試みるため、無線LANコントローラー側でNTPサーバー機能（ntp master）を有効に設定する必要がある。あるいは、ntp serverコマンドでNTPクライアント機能を設定して他のNTPサーバーに同期すれば、無線コントローラー自身もNTPサーバーとして動作するようになる。

## パラメーター

`host NAME`
  NTPサーバーのホスト名
`ip A.B.C.D`
  NTPサーバーのIPアドレス

## コマンドツリー

## 関連コマンド