# wireless-mac-filter

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter TYPE <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no wireless-mac-filter`

## コマンド説明

対象APプロファイルにMACフィルター（MACアドレスリスト）を割り当て、フィルタータイプ（アクション：ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
no形式で実行した場合は、対象APプロファイルへのMACフィルターの割り当てを解除する。
APプロファイルの初期設定ではMACフィルターは指定されていない。
MACフィルターは、VAPごとに割り当てる方法と、AP共通設定（APプロファイル）に割り当てる方法がある。
詳細は解説編の「MACフィルターを割り当てる」を参照。

## パラメーター

`TYPE := {permit|deny}`
  対象APプロファイルにおけるMACフィルターのアクション（フィルタータイプ）。ruleコマンド（無線MACフィルターモード）で指定したMACフィルター自身のフィルタータイプよりも優先される。以下から選択する
  `permit`
    ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
  `deny`
    ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）
`<1-65535>`
  MACフィルター番号

## 使用例

APプロファイル「1」において、MACフィルター「1」をブラックリスト（アクション deny）として割り当てる。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 1
    awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter deny 1

なお、実際にこのブラックリストを利用してMACアドレスフィルタリングを行うためには、該当APプロファイルで定義した各VAPに対応する無線ネットワークの設定においてMACフィルターを有効にする必要がある（wireless-mac-filter-idコマンドで「profile」を指定）。

## 注意・補足事項

wireless-mac-filter-idコマンドで「profile」を指定している場合、該当VAPでは本コマンドで指定したMACフィルターおよびアクションが使用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド