# fec

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# fec {auto|rs528|firecode|off}`

## コマンド説明

対象40G、100Gインターフェースにおいて、前方誤り訂正（FEC）を設定する。
初期設定はauto。

## パラメーター

`auto`
  モジュールによって自動的に設定（初期設定）
`rs528`
  FECを有効に設定（100G）
`firecode`
  FECを有効に設定（40G）
`off`
  FECを無効に設定

## 注意・補足事項

インターフェース種別ごとのサポートFECモードとauto（初期設定）時のFECモードの詳細は次表を参照。

インターフェース種別 | サポートFECモード | auto（初期設定）時のFECモード
100G（LR4） | rs528, off | off
100G（LR4以外） | rs528, off | rs528
40G | firecode, off | off

FECの設定は、リンクの両側で同じにする必要がある。
AT-QSFP28ZR4 を使用する場合、該当ポートを本コマンドの初期値 auto のまま使用する、あるいは `fec rs528` を設定し、前方誤り訂正（FEC）を有効化してください。また対向機器でも FEC を有効に設定してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド