# ip dhcp globally-authoritative

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip dhcp globally-authoritative`

## コマンド説明

DHCPサーバーがグローバルな権限（すべてのネットワークに対する権限）を持つよう設定する。
no形式で実行した場合はグローバルな権限を無効にし、DHCPプールのネットワークに対してのみ権限を持つよう設定する。
初期設定ではグローバルな権限を持つ。
グローバルな権限を持つDHCPサーバーは、他のDHCPサーバー宛てのDHCPメッセージ※（Request/Inform）を受信した場合でも該当メッセージに応答（NAK）する。
一方、グローバルな権限を持たないDHCPサーバーは、他のDHCPサーバー宛てのDHCPメッセージ※には応答しない。
（※DHCPプールで定義されたネットワークと異なるインターフェースで受信したDHCPメッセージ）
なお、DHCPサーバー機能とDHCPリレー機能の両方を有効にしている場合は、DHCPリレー対象のメッセージにDHCPサーバーが応答しないよう、グローバルな権限が自動的に無効化される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド