# maximum-paths

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config)# maximum-paths <1-8>`

`(config)# no maximum-paths`

## コマンド説明

IP転送表（FIB: Forwarding Information Base）に登録できる同一宛先への経路エントリー（等コストパス）の最大数を設定する。これは、等コストマルチパスルーティング（ECMPルーティング）の設定。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
等コストパスの最大数を1に設定した場合、ECMPルーティングは無効になる。
なお、IP転送表（FIB）は、show ip routeコマンドで確認できる。
また、等コストパスの最大数は、show ip route summaryコマンドで確認できる。

## パラメーター

`<1-8>`
  同一宛先に対する等コストパスの最大数。初期値は4

## 注意・補足事項

本コマンドの設定を変更した場合は、clear arp-cacheコマンドを実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド