# mac-auth username

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# mac-auth username DELIMITER CASE`

`(config-wireless-network)# no mac-auth username`

## コマンド説明

対象無線ネットワークでMAC認証を行う場合に、ユーザー名（User-Name）としてRADIUSサーバーに送信するMACアドレスの書式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は区切り文字がハイフンで、アルファベットは小文字（例：00-00-5e-00-53-01）。

## パラメーター

`DELIMITER`
  MACアドレスの区切り文字。下記から選択する
  `hyphen`
    ハイフン。初期設定
  `colon`
    コロン
  `unformatted`
    なし
`CASE`
  MACアドレスの16進アルファベット（A～F）を大文字・小文字のどちらにするか。下記から選択する
  `lower-case`
    小文字。初期設定
  `upper-case`
    大文字

## 注意・補足事項

mac-auth passwordコマンド（固定値パスワード）が未設定の場合、パスワード（User-Password）にもユーザー名（User-Name）と同じ書式のMACアドレスが使用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド