# service dhcp-server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service dhcp-server`

## コマンド説明

DHCPサーバーを有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPサーバーを無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

DHCPサーバーを有効にする。

    awplus(config)# service dhcp-server

DHCPサーバーを無効にする。

    awplus(config)# no service dhcp-server

## 注意・補足事項

IPアドレス（IPインターフェース）未設定の場合、本コマンドを実行してもDHCPサーバーは起動しない。
起動したDHCPサーバーは、すべてのIPインターフェースでDHCPメッセージを待ち受ける。

## コマンドツリー

## 関連コマンド