# timers spf exp

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] timers spf exp MIN MAX`

## コマンド説明

最短パス計算（SPF計算）時に使用するタイマーの値の調整値を指定する。
no形式で実行した場合は調整値を初期値に戻す。

## パラメーター

`MIN := <0-2147483647>`
  SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最小値（ms）。初期値は500
`MAX := <0-2147483647>`
  SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最大値（ms）。初期値は50000

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー