# smart-connect-profile

モード
  無線LANコントローラーモード --> SCプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# [no] smart-connect-profile <1-65535>`

## コマンド説明

スマートコネクト共通設定（SCプロファイル）を編集するためのSCプロファイルモードに移動する。
このとき、指定したSCプロファイルがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したSCプロファイルを削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  SCプロファイル番号

## 注意・補足事項

作成可能なSCプロファイルの最大数は256。
AP共通設定（sc-profileコマンド）から参照されているSCプロファイルは削除できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド