# atmf-application-proxy port enable

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# atmf-application-proxy port enable [<1-65535>]`

`(config-wireless)# no atmf-application-proxy port enable`

## コマンド説明

AMF-SECurityコントローラーから情報を取得するためのポートを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## パラメーター

`<1-65535>`
  ポート番号。指定しない場合は5443

## 使用例

    awplus(config-wireless)# atmf-application-proxy port enable 5000
    % The new atmf application proxy port settings apply after wireless controller restart

## 注意・補足事項

本設定の適用には、無線LANコントローラーを再起動する必要がある。本設定を行った後、enableコマンド（無線LANコントローラーモード）で無線LANコントローラーを無効にし、再度有効にする。なお、無線APを管理中に無線LANコントローラーを無効にすると、管理下APが管理から離脱するため注意すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド