# management interface

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# management interface IFNAME`

`(config-wireless)# no management interface`

## コマンド説明

無線アクセスポイントとの通信に使用するIPアドレス（管理IPアドレス）をインターフェースで指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期設定はなし（未設定）。
管理IPアドレスを指定するコマンドには、固定アドレス用と動的アドレス用の2つがある。
これらのコマンドは後から設定したほうが有効となる（コンフィグにも後から設定したコマンドだけが残る）。

- management addressコマンド - 固定アドレス用（管理IPアドレスを直接指定する）
- management interfaceコマンド - 動的アドレス用（管理IPアドレスを学習するインターフェースを指定する）

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。指定したインターフェースのIPアドレスを管理アドレスとして使う

## 使用例

vlan1インターフェースのIPアドレスを管理IPアドレスとして使用する。

    awplus(config-wireless)# management interface vlan1

## コマンドツリー

## 関連コマンド