# log rotate neighbor-ap

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# log rotate neighbor-ap <0-65534>`

`(config-wireless)# no log rotate neighbor-ap`

## コマンド説明

外部メディアに隣接無線APログの過去ログファイルを何世代まで保持するかを指定する。
初期設定は1。

## パラメーター

`<0-65534>`
  過去のログファイルを何世代まで保持するか。初期値は1

## 使用例

隣接無線APの過去ログファイルを4世代まで保持するよう設定する。

    awplus(config-wireless)# log rotate neighbor-ap 4

この場合、隣接無線APのログファイル YYYYMMDDhhmmss.csv（YYYY=年 MM=月 DD=日 hh=時 mm=分 ss=秒）を最新のもの ＋ 4個保持する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド