# anqp-element info-id

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# anqp-element info-id <0-999> payload HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no anqp-element info-id <0-999>`

## コマンド説明

ANQPエレメントの追加指定を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`<0-999>`
  ANQPエレメントのID
`payload HEX`
  ANQPのペイロードを100文字以下で指定

## コマンドツリー

## 関連コマンド