# key

モード
  SCプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sc-prof)# key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sc-prof)# no key`

## コマンド説明

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信に使用するSC VAPのセキュリティーキーを設定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーキーを削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`encrypted`
  VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE`
  セキュリティーキー（WPA-PSK）。8～64文字の半角英数記号で指定。大文字小文字を区別する

## 注意・補足事項

本コマンドは省略可能。本コマンド未設定時はセキュリティーキーが自動生成され、SCグループ内の他のAPと同期される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド