# pre-authentication enable

モード
  OSENモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-osen)# [no] pre-authentication enable`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（OSEN）において、ローミング時に事前認証情報を中継するよう設定する。
no形式で実行した場合は同機能を無効化する。
初期設定は有効。
本機能が有効な場合は、無線クライアントのローミング時に、ローミング元からローミング先のアクセスポイントに事前認証情報を中継することで、ローミング時の認証時間をスピードアップする。

## 注意・補足事項

OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

各無線のVAP0のみ対象。

## コマンドツリー

## 関連コマンド