# wireless get-tech ap

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless get-tech ap {<1-65535> | all} url URL`

## コマンド説明

指定したAPのテクニカルサポート情報を取得する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPのテクニカルサポート情報だけを取得する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  無線LANコントローラーで管理されているすべてのAPのテクニカルサポート情報を取得する
`url URL`
  テクニカルサポートファイルを保存する宛先ディレクトリーURLを指定する。指定先はflashまたは外部メディア

## 注意・補足事項

VCS構成で行う場合、テクニカルサポートファイルはマスターのflashまたはマスターに装着されている外部メディアにのみ保存され、メンバーへは同期されない。

## 関連コマンド