# length

モード
  WEP設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wep)# length {64|128}`

`(config-wireless-sec-wep)# no length`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーの長さ（キー長）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128ビット。

## パラメーター

`64`
  64ビット。typeコマンドの設定がhex（16進数）の場合は、keyコマンドで16進数10桁のWEPキーを直接入力する。asciiの場合は、keyコマンドで5文字の半角英数記号を入力し、これをもとにWEPキーを自動生成する
`128`
  128ビット。typeコマンドの設定がhex（16進数）の場合は、keyコマンドで16進数26桁のWEPキーを直接入力する。asciiの場合は、keyコマンドで13文字の半角英数記号を入力し、これをもとにWEPキーを自動生成する

## 注意・補足事項

本コマンドでキー長を変更した場合、keyコマンドで設定済みのキーは削除される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド