# show wireless ap capability hwtype

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`> show wireless ap capability hwtype MODELNAME [radio {1|2|3}]`

## コマンド説明

AP共通設定（APプロファイル）の下記コマンドで指定可能な値の組み合わせを表示する。

- radioコマンドで指定可能な無線インターフェース番号
- modeコマンドで指定可能な無線モード（プロトコル）
- bandwidthコマンドで指定可能な使用帯域幅

## パラメーター

`MODELNAME`
  表示対象の機種名。指定可能な値はhwtypeコマンドのページを参照
`radio {1|2|3}`
  無線インターフェースで表示を絞り込みたいときに無線インターフェース番号を指定する。省略時は無線インターフェースでの絞り込みを行わない

## 使用例

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq5403
    Country: jp
    Hwtype          Band Radio Mode     Bandwidths
    --------------- ---- ----- -------- ----------
    AT-TQ5403       -    1     bg       20
                              *bg-n     20, 40
                         2     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80
                         3     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq6602
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode      Bandwidths
    --------------- ---- ----- --------- ----------
    at-tq6602       -    1     bg        20
                              *bg-n-ax   20, 40
                         2     a         20
                              *a-n-ac-ax 20, 40, 80, 8080

## 関連コマンド