# sntp-address

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# [no] sntp-address X:X::X:X`

## コマンド説明

DHCPv6クライアントに通知するSNTPサーバーアドレス（オプションコード31）の情報を追加する。
no形式で実行した場合は、指定したSNTPサーバーアドレスの情報を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  SNTPサーバーのIPv6アドレス

## 使用例

SNTPサーバーのIPv6アドレスとして2001:db8::32を通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# sntp-address 2001:db8::32

SNTPサーバーのIPv6アドレス2001:db8::32を通知しないよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# no sntp-address 2001:db8::32

## コマンドツリー

## 関連コマンド