# wireless disassociate ap

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless disassociate ap {<1-65535>|all} client {HHHH.HHHH.HHHH|all}`

## コマンド説明

管理下APと無線クライアントの接続を解除する。

## パラメーター

`ap {<1-65535>|all}`
  切断対象の管理下AP
  `<1-65535>`
    AP登録番号（apコマンド）。カンマ、ハイフン区切りで複数指定可能
  `all`
    管理下の全AP
`client {HHHH.HHHH.HHHH|all}`
  切断対象の無線クライアント
  `HHHH.HHHH.HHHH`
    無線クライアントのMACアドレス
  `all`
    すべての無線クライアント

## 関連コマンド