# wan-metrics downlink-speed

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics downlink-speed <1-4294967295>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics downlink-speed`

## コマンド説明

WAN側 ダウンリンクの回線スピード(kbps)を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は8000。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  ダウンリンクの回線スピードをkbpsの単位で指定（1Gbps → 1000000 (kbps) ）

## コマンドツリー

## 関連コマンド