# stack resiliencylink

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack resiliencylink IFNAME`

`(config)# no stack resiliencylink`

## コマンド説明

マネージメント用Ethernetポートであるeth0、または、指定したVLANをVCSのレジリエンシーリンクに設定する。
no形式で実行した場合はレジリエンシーリンクの設定を解除し、eth0またはVLANを通常用途に戻す。
初期状態ではレジリエンシーリンクは設定されていない。

## パラメーター

`IFNAME`
  レジリエンシーリンクとして使用するインターフェース名。「eth0」か未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を指定する必要がある

## 使用例

eth0をレジリエンシーリンクとして設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink eth0

vlan4001をレジリエンシーリンクとして設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001

## 注意・補足事項

カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドで「eth0」かVLANを指定し、さらにVLANを指定した場合は、switchport resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド