# redirect-url

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# redirect-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no redirect-url`

## コマンド説明

キャプティブポータルにおける認証後リダイレクト（固定URL）を有効化するとともに、リダイレクト先の固定URLを指定する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト（固定URL）を無効化する。
初期設定は無効。
本機能は認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。なお、認証後リダイレクトの動作を設定するコマンドは、session-keepコマンド（セッション維持）とredirect-urlコマンド（固定URL）の2種類あるが、両方を設定している場合は、session-keepコマンドの設定が優先される。

## パラメーター

`URL`
  リダイレクト先のURL（http://またはhttps://から始まるもの）

## コマンドツリー

## 関連コマンド