# version

モード
  APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# version {v1v2c|v3}`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no version`

## コマンド説明

SNMPエージェントのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は「v1v2c」

## パラメーター

`v1v2c`
  SNMPv1 または SNMPv2c を使用する場合
`v3`
  SNMPv3 を使用する場合

## 注意・補足事項

AT-TQ6602、AT-TQ1402、AT-TQm1402で「v3」を使用するには下記バージョンが必要。

- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ1402、AT-TQm1402 バージョン6.0.1-2.1以降

## コマンドツリー