# key

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no key`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用するセキュリティーキーを設定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーキーを削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`encrypted`
  VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE`
  セキュリティーキー（WPA-PSK）。8～63文字の半角英数記号で指定。大文字小文字を区別する

## コマンドツリー

## 関連コマンド