# ipv6 dhcp pool

モード
  グローバルコンフィグモード --> DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 dhcp pool POOLNAME`

## コマンド説明

DHCPv6プールを新規作成し、これを編集するためのDHCPv6モードに移行する。あるいは、既存のDHCPv6プールの編集を行うため、DHCPv6モードに移行する。
no形式で実行した場合はDHCPv6プールの設定（DHCPv6モード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
DHCPv6プールは、DHCPv6クライアントに与えるIPv6アドレスの範囲や有効時間、各種IPv6設定情報（DHCPv6オプション）をまとめたもの。DHCPv6サーバーとして動作させるIPv6インターフェースごとに定義する。
DHCPv6モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`POOLNAME`
  DHCPv6プール名

## 使用例

DHCPv6プール pool1を作成する。

    awplus(config)# ipv6 dhcp pool pool1
    awplus(config-dhcp6)#

DHCPv6プール pool1を削除する。

    awplus(config)# no ipv6 dhcp pool pool1
    awplus(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド