# channel-blanket

モード
  APプロファイルモード --> APプロファイル・CBモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] channel-blanket`

## コマンド説明

対象APプロファイルにおいて、チャンネルブランケットの設定を行うためのAPプロファイル・CBモードに移動する。
no形式で実行した場合はチャンネルブランケットの設定を削除する。この場合はAPプロファイルモードのまま移動しない。

## 使用例

APプロファイル「100」において、チャンネルブランケットの設定を開始する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)#

APプロファイル「100」のチャンネルブランケット設定を削除する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100
    awplus(config-wireless-ap-prof)# no channel-blanket

## 注意・補足事項

チャンネルブランケットの設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対して設定した場合、該当APプロファイル自体が無効な設定となり、同プロファイルを適用したAPを管理下に置くことができなくなるため注意すること。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

## コマンドツリー

## 関連コマンド