# ssid

モード
  SCプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sc-prof)# ssid TEXT`

`(config-wireless-sc-prof)# no ssid`

## コマンド説明

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信に使用するSC VAPのSSIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`TEXT`
  SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

## 注意・補足事項

本コマンドは省略可能。本コマンド未設定時はSSIDが自動生成され、SCグループ内の他のAPと同期される。
特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

## コマンドツリー

## 関連コマンド