# show wireless wireless-trigger

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`> show wireless wireless-trigger [all|<1-8>]`

## コマンド説明

無線トリガーの情報を表示する。

## パラメーター

`all`
  すべてのトリガーを対象とする（省略時動作）
`<1-8>`
  無線トリガーID。指定したトリガーだけを対象とする。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能

## 使用例

    awplus> show wireless wireless-trigger
    Wireless Trigge ID 1:
     Description ................... Trigger 1
     Status ........................ Inactive
    Wireless Trigge ID 2:
     Description ................... Trigger 2
     Status ........................ Active
      Activated User ............... Admin
      Activated Time ............... 2020-12-28 12:11:34

## 関連コマンド