# clear bfd peer counters

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`# clear bfd [vrf VRFNAME] peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] counters`

## コマンド説明

指定したBFDピアの統計カウンターをクリアする。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`A.B.C.D`
  BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X`
  BFDピアのIPv6アドレス
`multihop`
  マルチホップピア
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  ローカルアドレス
`interface IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

    awplus# clear bfd peer 172.16.11.3 counters

## 関連コマンド