# host

モード
  DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(dhcp-config)# host A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH`

`(dhcp-config)# host A.B.C.D client-id CLIENTID`

`(dhcp-config)# no host {A.B.C.D|all}`

## コマンド説明

特定のMACアドレスまたはクライアントIDを持つクライアントに割り当てる静的IPアドレスを設定する。
no形式で実行した場合は、静的IPアドレスの設定を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  クライアントに貸し出す静的IPアドレス。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない
`HHHH.HHHH.HHHH`
  クライアントのMACアドレス
`client-id CLIENTID`
  クライアントID
`all`
  no形式でのみ有効。本DHCPプールに定義されたすべての静的IPアドレスを削除するときに指定する

## 使用例

MACアドレス「000a.7934.0b90」を持つクライアントに対し、IPアドレス「10.100.10.70」を静的割り当てするよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# host 10.100.10.70 000a.7934.0b90

IPアドレス「10.100.10.70」の静的割り当てをとりやめる。

    awplus(dhcp-config)# no host 10.100.10.70

DHCPプール内のすべての静的割り当てエントリーを削除する。

    awplus(dhcp-config)# no host all

## コマンドツリー

## 関連コマンド