# echo-interval

モード
  BFDピアモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`(config-peer)# echo-interval <10-60000>`

`(config-peer)# no echo-interval`

## コマンド説明

エコーパケット（echo-mode）の最小送受信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は50ミリ秒。

## パラメーター

`<10-60000>`
  最小送受信間隔（ミリ秒）。初期値は50

## 使用例

BFDピア192.0.2.6との間におけるエコーパケットの最小送受信間隔を20ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6
    awplus(config-peer)# echo-interval 20

## コマンドツリー

## 関連コマンド