# ntp designated-server period

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# ntp designated-server period <1-9999>`

`(config-wireless-ap-prof)# no ntp designated-server period`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのNTPクライアント機能が使用するNTP同期間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は10分。

## パラメーター

`<1-9999>`
  NTP同期間隔（分）。初期値は10

## 注意・補足事項

AWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する場合は初期値の10分より大きい値に設定しないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド