# emergency-mode usb key

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# emergency-mode usb key KEY [description TEXT]`

`(config-wireless)# no emergency-mode usb key KEY`

## コマンド説明

USBトリガー緊急モード発動用のキーを設定する。
キーの設定は10個まで可能。但し、キーの重複設定は不可。

## パラメーター

`KEY`
  緊急モード発動用のキーを指定。最大文字数は32文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _ "）。
`description TEXT`
  説明文。最大文字数は64文字

## 使用例

緊急モード発動用のキーを追加する。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# emergency-mode usb key TestKey description ABC School USB 1
    awplus(config-wireless)# emergency-mode usb key "Test Key2" description ABC School USB 2

## 注意・補足事項

USBトリガー緊急モード有効時は、実行中のUSBトリガー緊急モード発動用キーの削除はできません。
USBメモリー挿入時に本コマンド設定した「緊急モード発動用のキー」とwireless emergency-mode usbコマンドで設定した「緊急モードのキー」が一致するとemergency-modeコマンドで設定したネットワークの緊急モードが有効になります。
誤入力により2つのキーが一致しない場合、緊急モードは有効にならないのでご注意ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド