# wireless emergency-mode usb

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless emergency-mode usb mark KEY`

`# wireless emergency-mode usb unmark`

## コマンド説明

USBメモリーに緊急モード用のキーをマーキング。マーキングによりUSBメモリーに緊急モードを有効にするための情報が書き込まれる。

## パラメーター

`mark KEY`
  緊急モードのキーを最大32文字で登録する。
`unmark`
  USBメモリーから緊急モード用のキーを削除する。

## 使用例

USBメモリーに緊急モード用のキー「Test Key」を登録する。

    awplus# wireless emergency-mode usb mark "Test Key"

緊急モード用のキーを削除する。

    awplus# wireless emergency-mode usb unmark

## 注意・補足事項

USBメモリーのマーキングに数秒かかります。その間USBメモリーを抜かないでください。
マーキングを行うとUSBメモリー内にキーファイルが保存されます（ファイル名：emergency-key）。emergency-keyファイルは緊急モードの発動に使用するため消去しないでください。
USBメモリー内に既にemergency-keyファイルが存在している場合、本コマンドによりファイルは上書きされます。
USBメモリー挿入時に本コマンドで設定した「緊急モードのキー」とemergency-mode usb keyコマンドで設定した「緊急モード発動用のキー」が一致するとemergency-modeコマンドで設定したネットワークの緊急モードが有効になります。
誤入力により2つのキーが一致しない場合、緊急モードは有効にならないのでご注意ください。

## 関連コマンド